# DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 zlokalizowana jest przy ulicy Siennickiej 40, na terenie dzielnicy Praga Południe (po prawej stronie Wisły), w odległości około 5,2 km od centrum Warszawy.

Dojście piesze jest od ul. Dwernickiego i ul. Chrzanowskiego. Przejście dla pieszych od strony ul. Chrzanowskiego posiada aktywny znak drogowy oraz punktowe wklejone w asfalt oświetlenie, migające w momencie dojścia pieszego do przejścia tak zwany smartpass - inteligentne przejście dla pieszych. Przejście od strony ul. Dwernickiego nie posiada sygnalizacji świetlnych
i dźwiękowych.

Najbliższe przystanki autobusowe:

* Siennicka 01 (140 m) - autobus 123: kierunek Dw. Wschodni (Lubelska)
* Siennicka 02 (200 m) - autobus 123: kierunek Dw. Wschodni (Kijowska)
* RKS Orzeł  01(140 m) - autobus 102: kierunek Młynów, autobus 173: kierunek
 Dw. Wschodni (Lubelska), autobus 202: kierunek Gocławek Wschodni
* RKS Orzeł  02 (140 m) - autobus 102: kierunek  Olszynka Grochowska, autobus 173: kierunek Stara Miłosna (Graniczna), autobus 202: kierunek Stadion Narodowy

Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Siennickiej: po lewej stronie przed wejściem głównym oraz nieco dalej po prawej stronie budynku. Poziom chodnika i nawierzchni miejsc postojowych jest jednakowy. Brak w okolicy postoju taksówek.

Ulice w okolicy i odległości do nich:

* ul. Ludwika Kickiego (66 m)
* ul. Wojciecha Chrzanowskiego (104 m)
* ul. Józefa Dwernickiego (113 m)
* ul. Podskarbińska (227 m)

W budynku znajdują się 3 poziomy: parter i 2 piętra. Przestrzenie komunikacyjne nie są
w pełni  wolne od barier poziomych i pionowych. W budynku nie ma windy. W pełni dostępne są przestrzenie/gabinety na parterze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i osób z małymi dziećmi znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie. Toaleta wyposażona jest w przewijak
i akcesoria dla niemowląt.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy: tablice informacyjne, pracownik pp-p. W przedsionku, po prawej stronie, znajduje się tyflomapa
z rozkładem pomieszczeń na parterze.

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Siennickiej, bezpośrednio z chodnika publicznego.  Jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim - posiada pochylnię (długość - 600 cm., szerokość  - 120 cm, procent nachylenia - 8%, dwie poręcze - na wysokości 75 i 90 cm).  Wejście do siedziby Poradni nr 16 poprzedzone jest 3-stopniowymi schodami oznaczonymi żółtymi pasami. Pochwyty znajdują się po prawej stronie, na wysokości 95 cm. Przy wejściu, po lewej znajduje się domofon umożliwiający kontakt głosowy
z pracownikami sekretariatu oraz dodatkowy przycisk dedykowany dla osób
z niepełnosprawnościami. Oświetlenie zapewnia bezpieczne użytkowanie przestrzeni również po zapadnięciu zmroku. Drzwi wejściowe szklane (oznaczone żółtymi pasami), środkowe jednoskrzydłowe  o szerokości powyżej 90 cm. Po lewej i po prawej stronie  znajdują się dodatkowe drzwi awaryjne (zamknięte). W przedsionku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie pracowników obsługi.

W budynku znajduje się wiatrołap, którego powierzchnia poza obrysem otwierania skrzydeł drzwiowych umożliwia manewrowanie wózkiem. Za wiatrołapem znajduje się klatka schodowa
i drzwi prowadzące na parter. Sekretariat Poradni znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. Klatka schodowa pełni też funkcje klatki ewakuacyjnej wyposażonej w znaki i piktogramy ewakuacyjne, oddzielona jest od korytarzy drzwiami przeciwpożarowymi. Schody na klatce są szerokie, a na każdym stopniu są zamontowane widoczne pasy antypoślizgowe oraz kontrasty na początku i na końcu biegu schodów. Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Po wcześniejszym zgłoszeniu, jest możliwość skorzystania z usługi online tłumacza polskiego języka migowego. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani są pracownicy pp-p).

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwość ewakuacji:

- komunikaty dźwiękowe informujące o ewakuacji,

- oznaczone drogi ewakuacyjne (znaki i piktogramy),

- pomoc pracowników (personel odbył szkolenia dla osób z zakresu ochrony

 przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).